**Объявление о сборе коммерческих предложений от 07.12.2022года**

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» с целью проведения анализа рынка, установления актуальной цены для последующего закупа медицинского оборудования объявляет о сборе коммерческих предложений по указанному ниже медицинскому оборудованию. Просим предоставить информацию о ценах, технических характеристиках и условиях поставки в срок до «16» декабря 2022 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | **Многофункциональная кровать:**  Является полностью автоматической и максимально безопасной. Разработанная для комфорта пациентов модель, обеспечивает максимальную мобильность пациентов.  Описание продукта:  Модель имеет защиту уровня IPX6  Модель имеет:  1.Заграждение в изножье  2.Изножье  3.Ножная часть ложа  4.Средняя часть ложа (сиденье)  5.Верхняя часть ложа  6. Заграждение в изголовье  7. Рычаг разблокировки перил  8. Перила в изголовье  9. Колесо 150 мм  10.Защитный блок под основанием  11.Ручное управление для пациента  12. Перила в изножье  13.Педаль управления центровкой колес  14. Пластиковый защитный бампер  15.Фиксатор управления  Заменять батареи разрешается только квалифицированному персоналу.  **Характеристика мотора**:  Степень защиты IP66  Н/Д 24В--/Макс. 3,00 А 24В--/ Макс. 4,50 А  Класс h2945440341 h2990381434  Макс. Мощность (n) 3000н 6000н  Напряжение 24в 24в.  Технические параметры длина 220 см ширина 113 см высота мин 530 см / макс 840 см тренделенбург 0–17,5º положение обратного тренделенбурга 0–17,5º угол наклона спинки 0–75 º угол схождения 0–45 º высота колеса 18,5 см - ø150 мм  **Характеристики**:  Регулировка изголовья и изножья-x  Высота-x  Ренделенбург-x  Обратный тренделенбург-x  Батарея-x  Панель управления для медперсонала-X  CPR-X  Центральная и линейная блокировка колес-X  Съемные абс-пластиковые перила по бокам и в изножье кровати-X  Пазы рычага-X  Блок фиксатора управления  Ручной cpr  Автоматическая цепь управления  Положение основания  Регулировка опоры для колена с подъемом  Фиксатор поворота колес  Ложе кровати, состоящее из четырех частей из абс-пластика  Дополнительная часть  **Технические параметры**:  Длина 220 см  Ширина 113 см  Высота Мин 530 см / Макс 840 см  Тренделенбург 0–17,5º  Положение обратного тренделенбурга 0–17,5º  Угол наклона спинки 0–75 º  Угол схождения 0–45 º  Высота колеса 18,5 см - Ø150  **Электрические параметры**:  Входное напряжение 100в-220в  Допустимое отклонение напряжения - частота 50-60 гц поглощаемая мощность - выходное напряжение 24 в пост. Тока предохранитель - класс - тип электрический степень защиты ipx6  **Батарея:**  Степень защиты ip44 класс - время зарядки 24 часа безопасная рабочая температура +5 º/+40  **Параметры мотора**:  Н/д 24в--/макс. 3,00 а 24v--/ макс. 4,50 a класс h2945440341 h2990381434 макс. Мощность (н) 3000 н 6000 н напряжение 24 в 24 в  **Движение:**  При движении больничной кровати уровень шума ниже 65 дб (A)  **Пульт управления для пациента:**  1. Кнопки служат для подъема и опускания изголовья и изножья.  2. Кнопки служат для подъема и опускания изножья кровати.  **Блок пульта управления:**  Блок должен быть расположен в изножье кровати. Пульты управления для пациента и персонала можно блокировать одновременно. С тройной системой блокировки перемещения и манипуляции кровати можно блокировать по отдельности.  Номер 1 – электрическая часть кровати  Номер 2 блокирует движение изножья  Номер 3 блокирует высоту, тренделенбург и обратный тренделенбург.  Номер 4 блокирует движение изголовья.  **Заграждения**:  заграждения в изголовье и изножье кровати должны легко сниматься.  **Центральная система блокировки колес**:  Центральная система блокировки должна иметь 3 варианта. Все колеса могут двигаться. Одно из них можно заблокировать, а остальные оставить подвижными, или все колеса можно заблокировать одновременно. Чтобы перемещать кровать с места на место, нужно чтобы при помощи педали заблокировать одно колесо, а другие оставить подвижными.  **Паз рычага подъема:**  по углам кровати должны быть два рычага подъема.  **Чистка кровати**:  Кровать должна легко очищаться влажной тканью или мыльной пеной. Благодаря съемному ложу из АБС-пластика с отверстиями чистка не представляет трудности.  **Предохранитель** должен располагаться в пульте управления  **Вес и Размер**:  распределение веса кровати пациент–1350 N  Матрас - 200 N  дополнительные части – 150 | шт | 3 |

**Условия поставки: DDP, Поставка товара осуществляется с представителем поставщика. Представитель должен установить кровать и провести обучения для использования.**

**Порядок передачи коммерческих предложений:**

по адресу: 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ескельды би 285, приемная или по электронной почте: [deti\_obl@mail.](mailto:deti_obl@mail.)ru**.**

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

**8 (7282)23-36-99,**

**8 (701)777-91-29.**