**Объявление о сборе коммерческих предложений от 07.12.2022года**

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» с целью проведения анализа рынка, установления актуальной цены для последующего закупа медицинского оборудования объявляет о сборе коммерческих предложений по указанному ниже медицинскому оборудованию. Просим предоставить информацию о ценах, технических характеристиках и условиях поставки в срок до «16» декабря 2022 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | **Многофункциональная кровать:**Является полностью автоматической и максимально безопасной. Разработанная для комфорта пациентов модель, обеспечивает максимальную мобильность пациентов.Описание продукта:Модель имеет защиту уровня IPX6Модель имеет:1.Заграждение в изножье2.Изножье3.Ножная часть ложа 4.Средняя часть ложа (сиденье)5.Верхняя часть ложа6. Заграждение в изголовье7. Рычаг разблокировки перил8. Перила в изголовье 9. Колесо 150 мм10.Защитный блок под основанием11.Ручное управление для пациента 12. Перила в изножье 13.Педаль управления центровкой колес 14. Пластиковый защитный бампер15.Фиксатор управления Заменять батареи разрешается только квалифицированному персоналу.**Характеристика мотора**:Степень защиты IP66Н/Д 24В--/Макс. 3,00 А 24В--/ Макс. 4,50 АКласс h2945440341 h2990381434Макс. Мощность (n) 3000н 6000нНапряжение 24в 24в.Технические параметры длина 220 см ширина 113 см высота мин 530 см / макс 840 см тренделенбург 0–17,5º положение обратного тренделенбурга 0–17,5º угол наклона спинки 0–75 º угол схождения 0–45 º высота колеса 18,5 см - ø150 мм**Характеристики**:Регулировка изголовья и изножья-xВысота-xРенделенбург-xОбратный тренделенбург-xБатарея-xПанель управления для медперсонала-XCPR-XЦентральная и линейная блокировка колес-XСъемные абс-пластиковые перила по бокам и в изножье кровати-XПазы рычага-XБлок фиксатора управления Ручной cprАвтоматическая цепь управленияПоложение основанияРегулировка опоры для колена с подъемомФиксатор поворота колесЛоже кровати, состоящее из четырех частей из абс-пластикаДополнительная часть**Технические параметры**:Длина 220 см Ширина 113 см Высота Мин 530 см / Макс 840 см Тренделенбург 0–17,5º Положение обратного тренделенбурга 0–17,5º Угол наклона спинки 0–75 º Угол схождения 0–45 º Высота колеса 18,5 см - Ø150**Электрические параметры**:Входное напряжение 100в-220в Допустимое отклонение напряжения - частота 50-60 гц поглощаемая мощность - выходное напряжение 24 в пост. Тока предохранитель - класс - тип электрический степень защиты ipx6**Батарея:**Степень защиты ip44 класс - время зарядки 24 часа безопасная рабочая температура +5 º/+40**Параметры мотора**:Н/д 24в--/макс. 3,00 а 24v--/ макс. 4,50 a класс h2945440341 h2990381434 макс. Мощность (н) 3000 н 6000 н напряжение 24 в 24 в**Движение:**При движении больничной кровати уровень шума ниже 65 дб (A)**Пульт управления для пациента:**1. Кнопки служат для подъема и опускания изголовья и изножья. 2. Кнопки служат для подъема и опускания изножья кровати.**Блок пульта управления:**Блок должен быть расположен в изножье кровати. Пульты управления для пациента и персонала можно блокировать одновременно. С тройной системой блокировки перемещения и манипуляции кровати можно блокировать по отдельности.Номер 1 – электрическая часть кровати Номер 2 блокирует движение изножья Номер 3 блокирует высоту, тренделенбург и обратный тренделенбург. Номер 4 блокирует движение изголовья.**Заграждения**:заграждения в изголовье и изножье кровати должны легко сниматься.**Центральная система блокировки колес**:Центральная система блокировки должна иметь 3 варианта. Все колеса могут двигаться. Одно из них можно заблокировать, а остальные оставить подвижными, или все колеса можно заблокировать одновременно. Чтобы перемещать кровать с места на место, нужно чтобы при помощи педали заблокировать одно колесо, а другие оставить подвижными.**Паз рычага подъема:**по углам кровати должны быть два рычага подъема. **Чистка кровати**:Кровать должна легко очищаться влажной тканью или мыльной пеной. Благодаря съемному ложу из АБС-пластика с отверстиями чистка не представляет трудности. **Предохранитель** должен располагаться в пульте управления**Вес и Размер**:распределение веса кровати пациент–1350 N Матрас - 200 N дополнительные части – 150 | шт | 3 |

**Условия поставки: DDP, Поставка товара осуществляется с представителем поставщика. Представитель должен установить кровать и провести обучения для использования.**

**Порядок передачи коммерческих предложений:**

по адресу: 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ескельды би 285, приемная или по электронной почте: deti\_obl@mail.ru**.**

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

 **8 (7282)23-36-99,**

**8 (701)777-91-29.**