**Техническая характеристика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лот4 | **Электронный ростомер** **"Напольный",** **(с весами ВМЭН-150)** | * Предназначен для измерения роста взрослого человека и детей старше полутора лет * измерения роста и веса одновременно * Технические характеристики: * Наибольший предел измерения роста, м 2,2 * Наименьший предел измерения роста, м 0,81 * Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм 1 * Погрешность измерения роста, мм ±2 * Количество разрядов индикации 4 * Питание от элементов типа AA (316) по 1,5В, шт. 4 * Потребляемая мощность не более, Вт 1 * Время измерения, сек 3 * Габаритные размеры при транспортировании, мм 1300х400х400 * Габаритные размеры в рабочем положении, мм 380х580х2600 * Масса, не более, кг 8 * Рабочий диапазон температур, °C от +10 до +40 * Прост в эксплуатации. * Автономное питание. * Фиксация роста.   Технические характеристики весов ВМЭН-150-100-И-Д-А   * Габаритные размеры (мм) 300х300х50 * Размеры платформы (мм) 300х300 * Масса (кг) 2,8 * Наибольший предел взвешивания (НГПВ) (кг) 150 * Наименьший предел взвешивания (НмПВ) (кг) 1 * Дискретность отчета от 1 до 100 кг (г) 50 * Дискретность отчета от 1 до 150 кг (г) 100 * Время измерения не более (сек) 3   Время измерения не более (сек) 3 |
| Лот2 | **Центрифуга стационарная ОС-6М** | **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Частота вращения, (min-1 ) |  | | Минимальная | 500 | | Максимальная | 6000 | | Тип управления | ручное | | Диапазон температур в рабочей камере, C0 | -5… +30 | | Таймер, min | 0… 60 | | Время достижения рабочего режима, min не более | 8 | | Время торможения, min не более | 8 | | Питание |  | | Напряжение, V | 220 | | Частота, Hz | 50 | | Потребляемая мощность,V·A | 1,5 | | Габаритные размеры, mm |  | | Глубина | 775 | | Ширина | 700 | | Высота | 960 | | Масса центрифуги, Kg не более | 120 | | Корректированный уровень звуковой мощности, dB·А не более | 85 | | Наличие блокировки крышки | + |   **Оснащается роторами (по запросу)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | РУ 8х90 | РУ 60х25 | РК 4х750 | | Максимальная частота вращения, min-1 не более | 6000 | 6000 | 2500 | | Максимальная величина фактора разделения | 5700 | 7300 | 1600 | | Максимальный объем центрифугата, ml | 720 | 1500 | 3000 | | Количество пробирок | 8х90ml, 8х25ml, 32х5ml | 60 | 4х750 ml, 4х500 ml, 4х250 |   **Центрифуга стационарная ОС-6М**    **Технические характеристики** |
| Лот1 | **Термостат ТС-1/80 СПУ (ТС-80) суховоздушный электрический** | Суховоздушный термостат ТС-1/80 СПУ (ТС-80) предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры высокостабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах и др.    [Напольная подставка для термостата ТС](http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=5&srid=59&iid=605) может поставляться по дополнительному заказу покупателя.    **Преимущества термостата:**  - заданная температура поддерживается автоматически;  - температура в рабочей камере измеряется непрерывно;  - цифровая индикация текущей и заданной температуры на основе светоизлучающих элементов;  - яркая подсветка рабочей камеры;  - сигнализация аварийной ситуации;  - внутренняя стеклянная дверь.    **Достоинства термостата:**  - малое энергопотребление;  - благодаря принудительной циркуляции воздуха, температура внутри рабочей камеры, распределяется равномерно;  - высокая надежность;  - современный дизайн;  - простота в обращении. |
| Лот3 | **Аквадистиллятор ДЭ-25** | |  | | --- | | **Аквадистилляторы ДЭ-4М, ДЭ-10М, ДЭ-25М (старое название ДЭ-4, ДЭ-10, ДЭ-25** производят дистиллированную воду, качество которой соответствует требованиям действующей Фармакопеи.  Дистилляторы данной модели отличаются высоким качеством исполнения, надежностью работы и простотой эксплуатации.    **Назначение и области применения:**   * медицинские учреждения * аптеки * медицинские, биологические и химические лаборатории |   **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | |  | **ДЭ-25** | | Производительность, л/ч | 25 (±10%) | | Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч | 350 | | Количество ТЭНов (в аппарате/запасных), шт. | 6/2 | | Род тока переменный, число фаз | 3 | | Частота тока питающей сети, Гц | 50 | | Напряжение,  Вт | 380 ±10 | | Потребляемая мощность, кВт | 17 (±10%) | | Габариты, мм  ...без упаковки ...с упаковкой | 470×380×685 470×470×890 | | Масса (в упаковке), кг | 30 | |