**Технические характеристики**

Аппарат для ультразвуковой терапии

Частоты работы излучателя 1 и 3 МГц

Эффективная площадь излучения 5 см2

Интенсивность ультразвука 0-2 Вт/см2 (непрерывный режим) 0-3 Вт/см2 (постоянный режим)

Скважность в импульсивном режиме 5,10,20,50,80%

Частоты импульсного режима 16.48.100Гц

Вес 0,8кг

Габаритные размеры 17х14х7см

Основные черты:

- сменные многочастотные излучатели 5 см2

- малый вес и габариты аппарата

- русифицированный графический интерфейс

- цветной сенсорный ЖК дисплей

- предустановленные программы терапии с изображением зон воздействия