**Техническая характеристика**

Лот №24 Ингалятор Небулайзер стационарный

Сочетание мощного блока компрессора с новой высокоэффективной небулайзерной камеры SSK (Smart Structure Kit), что состоит из двух частей. Это обеспечивает легкую подготовку к работе и очистку прибора. Мощность 7 л / мин при давлении 100 кПа, отвечает всем требованиям для успешного использования в ингаляционных кабинетах больниц.Уровень распыления в 0,4 мл / мин обеспечивает быструю и комфортную доставку лекарственного средства органов дыхания. MMAD 3 мкм обеспечивает эффективное осаждение в нижних дыхательных путях.
Простое управление одной кнопкой, удобная ручка для безопасного переноса и возможность применения различного рода медицинских препаратов также являются безоговорочными преимуществами данного стационарного ингалятора для быстрой и удобной ингаляции.

• Компрессор с высокой отдачей воздуха
• 7 л/мин при 100 кПа
• Две части SSK (Smart Structure Kit) для легкой подготовки и очистки
• Высокая скорость распыления в 0,4 мл / мин
• Возможность применения различного рода медицинских препаратов
• Эффективное осаждения легких в нижние дыхательные пути
• Удобная ручка для безопасного переноса
• Короткое время ингаляции
• Простое управление одной кнопкой

|  |
| --- |
|  |